|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜAŞINDIRICILARLA ÇALIŞIRKEN SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ |  |
| **TEHLİKE****1.**Temas edildiğinde göz ve deride tahriş oluşturur.**2.**Uzamış temaslarda ciddi doku hasarı oluşturur.**3.**Solunum yoluna zararlıdır.**4.**Metallere hasar verebilir.**KORUYUCU ÖNLEMLER****1.**Deri ve göz temasına karşı önlük, eldiven, gözlük, yüz siperi, kullanınız.**2.**Solunum yolu ile teması önlemek için çeker ocak ve/veya uygun solunum koruyucu maske kullanınız.**3.**Diğer kimyasallardan ayrı saklanmalıdır.**4.**Daima göz hizasının altında (zemine yakın) ve ikincil kaplar içinde saklanmalıdır.**5.**Daima özel taşıyıcılar kullanılarak taşınmalıdır.**6.**Amonyum hidroksit (nh4oh) veya hidroklorik asit (hcl) gibi uçucu (volatil) aşındırıcılarla çalışırken çeker ocak kullanılmalıdır. |