|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ  OKSİTLEYİCİLERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMİ |  |
| **TEHLİKE**  **1.**Yanıcı ve parlayıcı kimyasalların varlığında yangın/patlama gerçekleşebilir.  **2.**İndirgeyici maddelerle şiddetli reaksiyon verebilir.  **3.**Temas edildiğinde deri ve gözde yanık meydana getirir.  **KORUYUCU ÖNLEMLER**  **1.**Yanıcı ve parlayıcılardan uzak tutunuz.  **2.**Belirlenmiş alanlarda saklayınız.  **3.**Çalışma alanında sigara içmeyiniz.  **4.**Önlük, eldiven, gözlük, yüz kalkanı, kullanınız.  **5.**Oksitleyiciler yanıcı, parlayıcı, indirgeyici kimyasallardan en az 6 metre uzakta ve ayrı saklanmalıdır.  **6.**Açık alev veya yüksek ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır. | | |