|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜYANICI-PARLAYICI MADDELERLE ÇALIŞIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMİ |  |
| **TEHLİKE****1.**Yangın tehlikesi oluşabilir.**2.**Çok düşük ısılarda yanabilir.**3.**Havada kendiliğinden alev alabilir veya su ile temas sonucu yanıcı gazlar oluştururlar.**4.**Isı ile temas ettiğinde yangına neden olabilir.**KORUYUCU ÖNLEMLER****1.**Oksitleyici materyallerden ve ısı kaynaklarından uzak tutunuz.**2.**Çalışma alanında sigara içmeyiniz.**3.**Yangına karşı gerekli önlemler alınmış alanlarda saklayınız.**4.**Oksitleyicilerden en az 6 m uzakta saklayin.**5.**Çalışma ortamında küçük hacimlerde bulundurun.**6.**Büyük hacimlerle (>500 ml) çalışmak zorunda iseniz çeker ocak kullanın. |